AMI 시험 접수 안내사항

하향식피난구

안녕하십니까? 건축자재시험연구원 방문과 시험의뢰에 감사드립니다.

시험 접수 및 의뢰 요청 시 다음 사항을 반드시 확인하여 주시고, 시험 진행이 원활하게 되도록 협조 부탁드립니다.

1. 시험의뢰 접수

- 시험접수는 의뢰업체가 직접 진행하며 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)를 통해 이루어집니다.

(시험 접수관련 자세한 사항 및 변경사항은 담당자와 연락하시기 바랍니다)

(담당자 : 경영지원실 김남숙팀장, Tel : 043-534-3458, E-mail : nskim@ami20.re.kr)

- 시험접수 후 시험 수수료 및 시료 입고가 완료 되면, 접수승인 및 시험이 진행됩니다.

※ G4B 신청접수는 [첨부 4. G4B 사용 메뉴얼(시험접수 방법)]를 참고하시기 바랍니다.

※ 시험접수시 시험성적서 종류(KOLAS 성적서, 일반성적서)를 반드시 확인해주시기 바랍니다.

2. 인증 항목

- KOLAS 성적서발급 :  KS F 2257-1 건축 부재의 내화 시험방법 - 일반 요구사항

- KOLAS 성적서발급 :

3. 시험항목에 따른 시험체 사이즈 및 수량

시험체 종류	시험 항목	시험체 사이즈 (최대)	구획방향	수량
하향식피난구	내화시험	실제 크기	수평구획	2 EA
	등분포하중	실제 크기	-	1 EA

가열로 사이즈 (수직: 3 000 x 3 000, 수평 : 3 000 x 4 000)

구분			연락처	이메일
시험 관련	시험일정	김광순 팀장	070-4922-7129	kskim@ami20.re.kr
	하향식피난구	배봉기 연구원	070-4922-7126	bkbae@ami20.re.kr
접수관련		김남숙 팀장	TEL : 043-534-3458 FAX : 043-537-3458	nskim@ami20.re.kr
홈페이지			http://ami20.re.kr/
주소			충청북도 진천군 문백면 계산3길 162-30

4. 시험 진행

4.1. 시험체 입고

- 시험 접수 후 [첨부1. 시험접수 동의서]를 작성해 주시고, 날인하여 아래의 메일 혹은 시험체와

함께 입고해 주시길 바랍니다.

※ 화재Lab - 배봉기 연구원, Tel : 070-4922-7126, E-mail : bkbae@ami20.re.kr

- 성적서에 첨부되는 시험체 구성목록 및 도면을 시험체 입고 시 반드시 제출하여야 하며, 시험체와

일치되게 명시되어야 합니다.

※ 도면은 CAD파일로 보내주셔야 하며, 상세도면에 모델명 및 세부 사양 등이 시료확인서와

동일하게 명시되어야 합니다.

([첨부2. 도면작성 샘플][첨부3. 시료확인서] 참고)

- 시험체 양생 관련하여 [첨부4. 양생확인서]를 작성해 주시고, 추가 양생 필요시 기간과 조건을

기입해 주시길 바랍니다. ([첨부4. 양생확인서] 참고)

4.2. 시험체 확인

- 완제품으로 입고된 시험체가 의뢰사항(도면)과 다를 경우, 시료는 의뢰업체로 반출되며 시료 보완 후 재입고됩니다. (시험 일정이 지연됩니다.)

4.3. 시험체 검토

시험 완료 후 의뢰업체에서 제시한 시험체 구성 및 재질 등 도면과 일치 여부 확인을 위해 시료의 일부를 절단 또는 분해 할 수 있습니다.

시험체 절단 및 분해를 원하지 않을 경우 KOLAS 인증 시험성적서 발급이 불가능 합니다.

5. 시험의 진행

시작 전 수수료가 납부되지 않으면 시험이 진행되지 않습니다. 또한 별도의 지연요청이 없을 시 자동으로 취소 됨을 알려드립니다.

6. 시료의 설치 및 해체

- 시료의 설치 및 해체 업무는 아래로 문의 바랍니다.

※ 김광순 팀장, Tel : 070-4922-7129, E-mail : kskim@ami20.re.kr

- 기본적인 시험체 지지벽체는 ALC패널으로 시공됩니다.

시멘트 벽돌로 지지벽체를 구성하기를 원하시면 사전에 연구원으로 알려주시길 바랍니다.

7. 시료 회수

- 성적서 발급 후 7일 이후에 시료를 회수하지 않을 경우, 통보 후 업체로 반출 또는 폐기 됩니다. (폐기 처리 시 비용은 의뢰자 부담.)

8. 시험 접수 방법

- 시험접수는 의뢰업체가 직접 진행하며 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)를 통해 이루어집니다. 자세한 접수 방법은 [첨부4. G4B사용메뉴얼] 참고 부탁드립니다.

9. 성적서 발행 방법 (재발행 포함)

- 성적서 발급은 의뢰업체가 직접 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)를 통해 발급을 하시면 됩니다. 자세한 접수 방법은 [첨부5. G4B사용메뉴얼] 과 [첨부6. 시험성적서 재발급 안내]를 참고하시면 됩니다.

10. G4B시험 방법 예시

1. 기업지원플러스에 들어가면 시험검사 신청을 선택

2. 키워드 검색창에 건축자재시험연구원을 입력 후 검색

3. 신청자 정보 기입

4. 발급 받을 성적서를 선택 함

5. 성적서 용도 및 제출처명 기입

6. 시료(장비)명 및 용도 기입 할 것

7. 품목선택 [대분류]

8. 시험.검사항목 선택

1. 건축법 제52조의 4 제3항에 따라 성능시험 결과 성적서를 지정 건축자재 품질관리 정보공개 단체에 제공 하는데 동의합니다.	□동의함 □동의안함
2. 시험 종료 후 시험체 검사를 위해 절단 또는 파괴하여 확인하는 것에 동의합니다.	□동의함 □동의안함
3. 내화 시험 진행 시 다량의 연기 발생으로 시험자의 유해성 물질 노출 및 주변 민원이 예상되는 경우 기술책임자와 협의를 거쳐 사전 통보 없이 시험을 중단할 수 있음을 동의합니다.	□동의함 □동의안함
4. 제출한 시험의뢰서(G4B)의 내용과 시험체, 시험체 구성, 도면이 일치함을 확인합니다. 시험의뢰서와 일치하지 않을 경우 불이익(시험 일정 및 성적서 발급 지연 등)이 발생할 수 있음에 확인합니다.	□확인함
5. 시험종료 후 2주 이내 자료송부가 완료되지 않을 경우 성적서 발급이 불가 할 수 있음을 확인합니다.	□확인함
6. 신청 시험에 대하여 적합성 진술을 요청합니다.	□요청 □미요청

시험 접수 동의서

[첨부1. 시험접수 동의서]

위 사항을 확인 및 검토 하였으며 시험을 진행하는 것에 동의합니다.
20 . . .
시료명 :
의뢰업체 :
담당자 :		신청인 서명 필수 (서명 또는 인)
건축자재시험연구원(주)
접수번호 :	연구원 확인 :

AMI-QP-09-03(0)

[첨부2. 도면작성 샘플]

의뢰자 제시			의뢰자 제시
1		PLAN
의뢰자 제시
2	SECTION		3	SECTION

입면도(ELEVATION(INSIDE) / 단면도(VERTICAL, HORIZONTAL SECTION)

※ 구성제품의 세부내용(규격, 재질 등 그 외 특이사항 등)

※ 시험체 구성목록표와 동일하게 작성

※ 글씨 포인트는 세부사양이 육안으로 확인 가능하게 기재할 것.

[첨부3. 시료확인표]

시료 확인표

회사 (업체)명			대표자
주소
담당자			연락처
			이메일
시료명			신청회수	회수 □ 폐기 □
성적서 사용 목적	□품질확인용 □성능확인용 □거래처 및 현장 제출용 □기타(검토용)
시험항목	① 국토교통부 고시 제 2022-84호 건축자재등 품질인정 및 관리기준 제8장 그 밖에 건축자재의 성능기준 ・내화시험 : 비차열 분 ・피난사다리의 형식승인 및 제품검사의 기술기준’의 재료기준 및 작동시험 ・등분포하중 재하 시 처짐량 ② KS 규격 시험 ・ KS F 2257-1 (건축 부재의 내화 시험방법 - 일반 요구사항) 비차열 분 □ 화재노출면 1회 진행 □ 화재노출면 2회 진행
시험체 크기 (mm) (가로 × 세로 × 두께)		0 000 × 0 000 × 000

AMI-QP-12-01A(0)

구성					재질		규격 및 모델명	제조업체
고정식 및 올림식 사다리		일반 구조용 압연 강재			KS D 3503
		일반 구조용 탄소 강관			KS D 3566
		알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재			KS D 6759
		리벳용 원형강			KS D 3557
		탄소강 단강품			KS D 3710
		구리 및 구리합금 주물			KS D 6024
		일반 구조용 압연 강재			KS D 3503
		마봉강			KS D 3561
		리벳용 원형강			KS D 3557
내림식 사다리		일반 구조용 압연 강재			KS D 3503
		항공기용 와이어 로프			KS D 7010
		알루미늄 및 알루미늄 합금 압출 형재			KS D 6759
		일반 구조용 압연 강재			KS D 3503
		마봉강			KS D 3561
		알루미늄 및 알루미늄 합금의 판 및 띠			KS D 6701
		일분 구조용 압연 강재			KS D 3503
		마봉강			KS D 3561
		리벳용 원형강			KS D 3557
※ 시험성능에 영향을 줄 수 있고, 실제로 사용된 지지물과 장치 직접기재
시험체 설치방안 확인	□ 직접설치 □ 위탁
도면 제출	- 도면 제출 완료시 시험이 진행됩니다.
의뢰자 요구 사항	입회여부 : □ 참석 □ 불참			입회자 :
※ 시험을 위하여 설치된 시료는 당사에 제출한 도면과 일치함을 확인합니다. ※ 시험체 종료 후 확인이 필요한 경우, 시료의 일부를 절단 또는 파괴하여 확인하는 것에 동의합니다.
접수번호 (시험기관 작성)			의뢰자			년 월 일 (서명)
			(확인) 시험실무자			년 월 일 (서명)

AMI-QP-12-01B(0)

[첨부4. 시험체 확인 및 양생 기록서]

시험체 확인 및 양생 기록서

1. 시험체의 제작 양생

시 험 체 양 생	※ 시료는 실내에서 제작 보관되었으며, 24시간 이상의 양생을 거쳐 항량이 되도록 기건양생하여 의뢰하였음.	확인
		□

2. 시험체의 운송, 보관 양생

시 험 체 확인사항	구 분	불필요	필요
	흡습성 또는 습기에 영향을 받을 수 있는 재료 포함에 따른 추가 양생의 필요 (수분을 흡수하기 쉬운 시험체)	□	□
	2. 보관 또는 운송 중 침수 등에 의한 시험체의 양생 필요 여부 (수분이 침투하기 쉬운 구조)	□	□

위 사항을 확인 및 검토하였으며 시험을 진행하는 것에 동의합니다.

.    .    .

시 료 명 :

의뢰업체 :

담 당 자 :                  (서명 또는 인)

건축자재시험연구원㈜

※ 양생 필요시

	시작 시점	종료 시점
양생기간	20 . . .	20 . . .
양생조건	℃, %	℃, %

접수번호 :	연구원 확인 :

AMI-FG-01-04(0)